|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ’ αρ. πρωτ. 11973/12-06-2018 πρόσκλησης:****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ*** |  |
| ***ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ*** |  |
| ***ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL*** |  |
| ***ΑΦΜ – ΔΟΥ*** |  |
| ***ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ*** |  |
| ***Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)*** |  |
| ***Υπεύθυνος Επικοινωνίας*** |  |

**ΤΜΗΜΑ Α.** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: **Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, ΠΓΑ Αττικής και Εθνική Μονάδα Δουβλίνου (Π. Κανελλοπούλου 2) Αθήνα** (τηλ. 210 6988520, 574)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜ.** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Κλιματιστικό  | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 12000 btuΨυκτική απόδοση:11000btuΘερμική απόδοση:12000 btuΕνεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. |  4 |  |  |

**ΤΜΗΜΑ Β.** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: **ΠΓΑ Θράκης (Λεωφόρος Μάκρης 1Β) Αλεξανδρούπολη** (τηλ. 25510 35170)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜ.** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Κλιματιστικό  | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 18000btuΨυκτική απόδοση:15000 – 24000 btuΘερμική απόδοση:15000 - 24000 btuΕνεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 1 |   |   |

**ΤΜΗΜΑ Γ.** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: **ΠΓΑ Πειραιά (Ναυάρχου Νοταρά 106) Πειραιάς** (τηλ. 210 4187090)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜ.** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Κλιματιστικό  | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 12000btuΨυκτική απόδοση:11000 btuΘερμική απόδοση:12000 btuΕνεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 2 |   |  |

**ΤΜΗΜΑ Δ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, ΠΓΑ Αττικής και Εθνική Μονάδα Δουβλίνου (Π. Κανελλοπούλου 2) Αθήνα** (τηλ. 210 6988520, 574)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α.** | Συντήρηση εκατόν είκοσι (120) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων πέντε (5) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu, ένα (1) είναι απόδοσης 18000 btu και τα υπόλοιπα είναι απόδοσης 9000 btu, ΚΑΙ συντήρηση ενός (1) κεντρικού συστήματος κλιματισμού Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |    |  |
| **Β.** | Επισκευή έντεκα (11) κλιματιστικών μονάδων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ Ε.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Πειραιά (Ναυάρχου Νοταρά 106) Πειραιάς** (τηλ. 210 4187090)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α.** |  Εναλλαγή κεντρικού συστήματος κλιματισμού από ζεστό σε κρύο (θερινούς μήνες) και κρύο σε ζεστό (χειμερινούς μήνες). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |
| **Β.** | Συντήρηση κεντρικού κλιματισμού και επισκευή αν προκύψει κατά την συντήρηση. Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης κεντρικού κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ ΣΤ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΑΚΑ Αμυγδαλέζας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101)** (τηλ.210 2444495)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α.** | Συντήρηση δεκατριών (13) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu . Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |
| **Β.** | Επισκευή μιας (1) κλιματιστικής μονάδας ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ Ζ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΑΚΑ Φυλακίου (Κ.Υ.Τ. Φυλακίου-Ορεστιάδας)** (τηλ.25520 95180)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναιονομαστικής απόδοσης 12000 btu και τρία (3) είναι απόδοσης 9000 btu)Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπουχρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |

**ΤΜΗΜΑ Η.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)** (τηλ.2310 751775)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu.Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ Θ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Θεσσαλονίκης (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)** (τηλ.2310 751775)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α.** | Συντήρηση είκοσι εννέα (29) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δεκαεπτά (17) είναι απόδοσης 9000 btu και δώδεκα (12) είναι απόδοσης 12000 btu)Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |
| **Β.** | Συντήρηση μονάδας κεντρικού κλιματισμού (η οποία βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του ΠΓΑ) μάρκας GREE mod. GMV-Pdm450W/NaB-M με 4 μονάδες οροφής (κασέτες ψευδοροφής) και δυο (2) καναλάτες). Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ Ι.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Αλίμου (Δωδεκανήσου 6)** (τηλ. 210 9903370)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | **Α.** Συντήρηση είκοσι δυο (22) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 12000 btu.Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |
|  | **Β.** Επίσης, συντήρηση δύο(2) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου ντουλάπας (48.000 btu). Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

**ΤΜΗΜΑ ΙΑ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, κτήριο Τροχαίας Ρόδου (είσοδος από Ιερού Λόχου)** (τηλ. 22410 30278, 23841, 77894-95)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Συντήρηση επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu.Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |

**ΤΜΗΜΑ ΙΒ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας (Καποδιστρίου 92 και Παναχαϊκού, Πάτρα)** (τηλ.2610 323219)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Συντήρηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu.Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά.  |  |  |

**ΤΜΗΜΑ ΙΓ.** ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: **ΠΓΑ Σάμου (Θεμιστοκλή Σοφούλη, άνωθεν Πρώην Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού, Σάμος)** (τηλ. 22730 81450)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προσφέρεται****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu και ένα (1) απόδοσης 21000 btu).Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |   |  |

**ΑΘΗΝΑ / /2018**

**Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν**

**(Υπογραφή – Σφραγίδα)**